动 火 作 业 审 批 表

	部  门
	
	地  址
	

	类  别
	
	事  由
	

	操作人
	
	身份证号码
	

	现场安全

监 督 员
	
	安全责任人
	
	起止时间
	

	作
业
要

求
	1、动火作业人员‌必须持证上岗‌，且严禁在人员密集场所、营业期间进行动火作
业，作业结束后需现场复查并留观30分钟以上，确认无火灾隐患后方可离开；
2、必须在作业人员之外安排1名及以上经过专项消防安全培训安全监督人员进
行现场全过程监督‌，严禁监督人离岗或缺位；

3、必须清理作业区域周边可燃物和易燃易爆物质‌，动火作业区域与其他区域必须进行‌有效防火分隔‌；
‌4、必须配备相应的消防器材‌，并保障消防用水充足可用；
‌5、必须在现场设置警戒线或者安全标识‌，明确警示作业风险；
‌6、必须保障疏散通道、安全出口、消防车通道畅通‌，确保逃生与救援路径无阻；
‌7、必须避免与具有火灾、爆炸风险的作业产生交叉‌，防止多重风险叠加；
‌8、本表格须附动火作业及安全监督人员身份证和培训证的复印件。

	审

批

单

位

意

见
	（盖章）    
年   月   日  

	说明
	此表一式两份，动火部门持一份备查，一份送保卫处备案。


